NBS 기반의 친환경 수질개선 기술

오픈 플랫폼(테스트베드) 과제 재공모 안내문

K-water는 물산업 혁신 생태계 조성을 위하여 운영·관리 중인 물관리 시설을 물기업에 개방하는 오픈 플랫폼 제도를 운영하고 있습니다. 오픈 플랫폼을 기반으로, 중소기업이 보유한 친환경 수처리 기술의 실증을 지원하는「NBS 기반 친환경 수질개선」테스트베드 운영에 참여할 기술을 아래와 같이 공모하오니 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.

□ 공 모 명 : NBS* 기반 친환경 수질개선 테스트베드

* NBS(Nature Based Solution) : 토양, 식물 등 자연의 구성요소를 주로 활용하여 약품과 에너지 소모를 최소화하면서 친환경적인 기법으로 오염된 하천수의 수질을 개선하는 수처리 기술

□ 참여대상 : NBS 기반의 친환경 수질개선 기술 보유 기업

□ 기술요구 수준

◦ 항목별 처리효율(%)

구 분	BOD	TN	SS	TP	미량오염물질
처리효율(%)	80%이상	30%이상	80%이상	80%이상	저감효과 有

◦ 소요면적당 처리수량 : 1.0 ㎥/㎡·day 이상

□ 선정과제 : 3개 이내

□ 공모기간 : ‘21. 07. 22(목) 09:00 ~ 08. 04(수) 18:00(14일간)

□ 실증장소 : 부산EDC 친환경 수처리 가늠터(T/B) 현장

* 별첨 : 부산 EDC 친환경 수처리 가늠터(T/B) 개요

□ 실증기간 : 1년 이내(동절기 11월~2월은 실증기간에 필수적으로 포함)

* 기간연장 필요 시, 협의를 통해 1년 연장 가능

□ 지원사항

◦ 기반시설 및 제품설치 지원

-  실증부지 300 ㎡ 및 공급원수* 50 ㎥/일 내외 제공

* 공급원수 : 평강천 하천수 및 저류지 1차 처리수

-  K-water는 과제로 선정된 기업의 기술(제품)을 제공받아 테스트베드 현장에 설치(단, 기업이 자체적으로 설치를 희망할 경우 별도설치는 가능하지만, 설치비용에 대한 지원은 없음)

- 제품(PC(Precast Concrete) 제품, 콘크리트 타설 등) 및 재료비(약품, 여재 등)는 기업 부담

* 공정 처리수는 하천에 방류하며 생태독성 TU 1 이하, pH 6.0∼8.5 준수 필요, 하천방류 불가수(수질기준 초과수, 농축수 및 농축오니)는 기업에서 별도 처리 필요

** 수질개선 처리효율 향상을 위해 수처리 약품을 사용하는 기업에서는 하천 오염 방지를 위하여 다음의 조치를 취해야 함

약품탱크 누액 방지턱 및 감지센서를 설치해야 하며 약품 주입설비에 이상(과량주입 및 누액 등)이 발생하였을 경우에는 자동 정지되도록 구성하고 참여기업 담당자가 인지할 수 있도록 감시 시스템을 구축하여야 함

◦ 테스트베드를 위한 전력공급 지원

◦ 효과분석 지원

- 월 1회, K-water 및 기업이 처리수를 공동으로 채수하여 BOD, TOC, SS, 탁도, TN, TP 항목은 외부 수질검사 공인기관에 의뢰하고, 미량오염물질(27개 항목)은 K-water에서 자체분석하되 수질분석에 소요되는 비용은 K-water가 부담(단, 기업에서 자체적으로 수질분석을 희망하는 경우, 시험방법 및 결과를 K-water와 공유하되 비용은 기업부담)

□ 운영에 관한 사항

◦ 시설운영(유지관리 포함)은 기업이 담당하며, 기업 책임하에 운영 및 약품 사용 등에 따른 안전관리 수행

□ 제출서류

◦ 참여신청서 및 제안서

◦ 시험성적서 : 약품, 특수여재 등 사용시 생태독성 TU 1 이하 성적서 제출

* 단, 정수장 등에서 범용적으로 사용하는 수처리제 또는 환경부 등 국가로부터 공식인증 받은 제품은 해당 서류 제출대상에서 제외

* 시험성적서는 발급 소요일수를 고려 발표평가 전일(8.11 12:00)까지 제출 가능하며, 발표 순서는 접수번호, 제출기업→미제출 기업, 성적서 제출 순으로 진행

◦ 설계반영을 위한 설치도면 및 운영 매뉴얼(선정된 기업에 한함)

□ 접수방법

◦ 신청서 작성 후 물산업플랫폼시스템–혁신기술–테스트베드(기술성능확인)을 통해 제출    * (물산업플랫폼시스템 URL) https://www.kwater.or.kr/wis

□ 과제 선정방법

◦ 과제선정위원회의 심사를 통해 결정(서류 및 발표평가)

* 중점 평가내용 : 테스트베드 참여 제안서(①기술현황, ②테스트베드 운영계획 ③기대효과)

** 단, 관련서류 미제출 및 NBS 기반의 수질 개선 기술이 아닌 경우 심사대상에서 제외

□ 주요일정

◦ 2021. 08. 04(수) ~ 08. 05(목) : 사전검토 시행

◦ 2021. 08. 12(목)	: 발표평가 시행(예정)

* 일정 및 선정 결과는 제안서에 명기된 전화번호로 개별 통보 예정

□ 유의사항

◦ 신청기술은 친환경적인 수처리 기술이어야 하며, 상수원 및 하천에 적용 가능하여야 합니다.

◦ 공고문에 제시한 기술 요구수준은 과제선정을 위한 참고사항이며, 경제성, 기술의 친환경성 여부, 유지관리 편의성, 처리효율의 지속 가능성 등을 종합적으로 검토하여 과제선정이 이루어질 예정입니다.

◦ 기업에서 제출한 서류는 공정한 심의를 위하여 사전에 심의위원에게 제공될 수 있습니다.

◦ 선정된 기업은 K-water에서 기 득한 인허가(하천수사용허가, 하천점용(유입, 유출 구조물)) 외 선정된 기술의 설치 및 운영에 대한 별도 인허가가 필요한 경우 기업 책임하에 인허가를 득하여야 합니다.

◦ 신청기술의 효율평가 및 현장 적용성 검증 지원을 위한 사업으로 신청기업의 보유 특허 등에 대한 기술료 지급은 없습니다.

◦ K-water는 참여기업이 별도로 요청하지 않은 경우에도 참여기업의 테스트베드 운영성과를 K-water가 운영하는 온라인 시스템 등을 통해 공개할 수 있습니다.

◦ 기업은 테스트베드 종료 후 30일 이내 원상복구계획서 제출 및 적용 기술(제품)의 철거 등 시설 원상복구를 하여야 합니다

◦ K-water는 테스트베드 운영결과와 무관하게 어떠한 경우에도 해당기술(제품)에 대한 구매의무가 없습니다.

□ 문 의 처

구분	담당자	TEL
공모 관련 문의	물산업혁신처 이경현 차장	042-629-2516
	물산업혁신처 이향미 과장	042-629-2517
운영 관련 문의	물환경처 이상익 차장	042-629-4322
	물환경처 김은근 과장	042-629-4323

(별첨) 부산 EDC 친환경 수처리 가늠터(T/B) 개요

□ 목    적

◈ 부산 EDC 친환경 수처리(에코필터링) 가늠터(T/B)에서 기술 실검증을 통한 친환경 수처리 기술향상 및 물순환공원 적용기술 발굴

□ 시설용량 : 1,000 ㎥/일

□ 부지면적 : 5,726 ㎡

□ 운영기간 : ’18. 07 ~ ‘20. 12   ＊ 시설개선 이후 운영(’22년 상반기 예정)

□ 위    치 : 부산광역시 강서구 강동동 4669-3 일원

* 現 적용기술 : 저류지, 조류매트, 천변습지, 천변여과

가늠터(T/B) 위치	시설전경(현재)

□ 금회 테스트베드 제공 계획

◦ 기존 가늠터를 개량하여 적용기술을 다각화하고, 전체 부지면적5,726㎡ 中 공모를 통해 기업이 자유롭게 신기술을 테스트 할 수 있도록 부지 900㎡ 등 기반시설 및 효과분석 지원

당초
변경 (예시)	【신기술공모 2~3건】 T/B 제공부지(900㎡)