업체명		날짜
사용장비		사용기간
참석자
1. Process의 검토 ☐ Step별 주요 반응(안전성 검토) ☐ 반응열(발열시 정도, 반응온도)검토 ☐ 증류 시 진공 및 반응기, Jacket 및 Condenser온도(bp, mp) ☐ Step별 반응 시간 ☐ 사용 장비의 부식성 검토 ☐ 반응물 투입 및 이송 방법, 장비의 Line-up 계획 ☐ 여과공정 중 재질 및 Size, Slurry의 흐름성 및 여과 정도, 건조 조건 2. 유독물 관리 ☐ 반응 중 사용되는 유독 Gas 및 유독물 취급 방법 협의 ☐ 반응 중 발생 되는 유독물의 취급 처리 방안 검토 3. 장비의 세척 및 오염 ☐ 사용 전 반응기 세정정도의 영향(전자재료, 의약품 제조) ☐ 의약품일 경우 항암제, 항생제, 유전자 관련 물질인지여부 ☐ 장비 사용 후 세척 방법 검토(1차 이용자 세척 설명) 4. 폐기물 처리 ☐ Step별 폐수 및 폐유, 폐기물의 량 및 성상, 처리 보관 방법 5. 사용자의 경험 ☐ 본 Test전 가장 큰 Test Size ☐ 작업량 대비 투입 인력의 적정성, Pilot Test 경험 6. 원료, 소모품 및 분석 장비 ☐ 소모비품, 안전장구 준비 협의 ☐ 원료 구매 및 이송 방법 및 일정 ☐ 분석 장비 지원 및 분석조건

시험생산장비이용 공정회의 Check List